每日电梯检查记录

使用登记证号： 使用位置： 检查人员： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 不符合项说明 | 不符合采取的防范措施 |
| 1 | 应注册登记，并按期检验（检验周期为1年），在有效使用期内使用，轿厢内安放检验合格证。 |  |  |  |
| 2 | 使用单位必须制定并严格执行以责任制为核心的安全管理制度和安全操作规程，并固定在轿厢内。 |  |  |  |
| 3 | 生产系统电梯应有专人负责且持证上岗。 |  |  |  |
| 4 | 电梯供电正常，楼层显示器准确。 |  |  |  |
| 5 | 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整，且灵敏可靠。 |  |  |  |
| 6 | 轿厢结构牢固可靠、运行平稳，轿门关闭时无撞击，排气扇运行正常。 |  |  |  |
| 7 | 轿厢内应设有与外界联系的通讯设施、报警系统和应急照明设施。 |  |  |  |
| 8 | 轿厢门开启灵敏，防夹人的安全装置完好有效，间隙符合要求。 |  |  |  |
| 9 | 机房内应通风、屏护良好，且清洁、无杂物；并应配置合适的消防设施、固定照明和电源插座。 |  |  |  |
| 10 | 房门应上锁，通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通，且应有永久性照明。 |  |  |  |
| 11 | 其他异常情况 |  |  |  |